楼梯设置情况：

1#、3#、4#三栋单体平面图一样，室外楼梯均加一部，梯段宽度净宽1.2米，钢结构材质，位置：单体右侧。利用原有一部楼梯加防火门。

2#单体，室外钢结构楼梯新增2部。原有楼梯均不能利用。加在两侧。

5#单体，室外钢结构楼梯新增2部。原有楼梯均不能利用。加在两侧。

6#单体，不设室外梯，原有楼梯能利用。

7#单体，室外钢结构楼梯新增1部。加在左侧。